Bevattning - Kompletterande information

Sprinklersystemet vid A11 styrs via skåpet (se andra pdf:en) och de ska köras på natten och utifrån behov, dvs man kan inte köra det samtidigt som vattentågen.

En riktlinje är om man igång typ 22-tiden är det dax att slå av vid 07-tiden.

Vattentågen är priorieterade på U11. Men det kan finnas behov att flytta till U7/U5, detta hålls i dialog via anläggningsgruppens Whats app grupp. Kent är medlem i den gruppen, så ställ fråga via honom då.

Även vattentågen går nattetid. Man sätter alltså igång på kvällen och tar in slangen på morgonen.