**Vid kassalåsning, då den hakar upp sig**

* Vrid nyckeln till OFF-läge
* Håll in knappen ”kvittomatning” samtidigt vrider du nyckeln till PGM-läge
* Släpp ”kvittomatning”-knappen
* Displayen visar ffff
* Tryck på ”Sub total”-knappen
* Vrid nyckeln till REG-läge