# Kortläsare MIF

*Kortet måste hållas stilla framför läsaren tills indikeringen upphör. Om kortet tas bort ifrån läsaren innan initieringen är klar kommer dörren med offline-läsaren inte kunna låsas upp (innedörrar till omklädningsrum)*

**Öppna och navigera i menyn**

1. Visa kortet framför kortläsaren.
2. Håll kvar den några sekunder, så länge timglaset  och texten Läser kort visas.
3. När texten Ange kod visas, ange PIN-kod.

Om skärmen visar  och texten Olåst kan du stiga in direkt.

## Öppna och navigera i menyn

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN).
2. Tryck X .
3. Navigera med hjälp av tangenterna.

## Aktivera tillfällig kod

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN).
2. Tryck X för meny.
3. Tryck 5 för att öppna dörrmenyn.
4. Tryck 6 för att komma till Tillfällig kod och 5 för att öppna.
5. Ange en tillfällig kod (4–6 siffror). Avsluta med # .

På skärmen visas  med en blinkande bock, samt uppgift om vilket klockslag koden upphör att gälla. Efter några sekunder återgår skärmen till normalläge. För god säkerhet visas inga tecken på att en tillfällig kod gäller.

## Inaktivera tillfällig kod

Du kan endast inaktivera tillfälliga koder som du själv har aktiverat.

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN, inte den tillfälliga koden).
2. Tryck X för meny.
3. Tryck 5 för att öppna dörrmenyn.
4. Tryck 6 två gånger för att komma till Radera koder och 5 för att radera koden.

På skärmen visas  med en blinkande kryss på klockan och texten Koder raderade. Efter några sekunder återgår skärmen till normalläge.

## Aktivera tillfällig kod omklädningsrum (nokeyläsare)

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN).
2. Tryck \*kod\* (exempel \*1234\*)

## Inaktivera tillfällig kod omklädningsrum (nokeyläsare)

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN).
2. Tryck \*0\* koden upphör att gälla.

## Ställ dörren olåst

1. Gör en giltig passage så att dörren blir olåst (enbart kort eller kort + PIN).
2. Tryck X för meny.
3. Tryck 5 för att öppna dörrmenyn.
4. Tryck 5 för att bekräfta Tillfälligt olåst.

På skärmen visas  med en blinkande bock, samt uppgift om vilket klockslag dörren kommer att låsas igen. Efter några sekunder visas bara  så länge dörren är olåst.

## Avbryt olåst

1. Visa kortet.
2. Tryck X för meny.
3. Tryck 5 för att öppna dörrmenyn.
4. Tryck 5 för att bekräfta Lås dörr.

På skärmen visas  med en blinkande bock och texten Dörr låst. Efter några sekunder återgår skärmen till normalläge.

## 