

 Projekt Stadstjänaren

Ombyggnation av avloppsstammar mellan huskroppar. Från Kungsängsgatan 6a samt Hyttgatan 39o.

Byte av spilledning från nedstigningsbrunn ut till kommunal avloppsstam i Kungsängsgatan.

Maskinschaktning ca 40 m för nyläggning, samt 10m utbyte av avloppsstam.

Läggningsdjup ca 1,5m.

För att underlätta framtida behov gjordes även nydragning av tomrör

50mm(gulslang) samt PEM-rör för vatten mellan huskropparna.

Extra tillkommande nödvändiga åtgärder var:

Byte av vattenkopplingar i kulvert under båda huskropparna.

Samt uppklamring av avloppsrör samt dagvattenrör för att säkerställa självfall på ledningarna.