**Höststädning**

* Inspektera takpappen, rensa hängrännor och kolla av fläktar vid garagelängor.
* Inspektera takpappen, rensa hängrännor och kolla av fläktar på bostadshusen.
* Plocka bort bänkar, soptunnor och grävskopa till lekparken.
* Se över lekplatsen och ev. genomföra reparationer.
* Se över väggplattor på garagen och ev. genomföra reparationer.
* Testköra garage- och gårdsbelysning och vid behov, byta lampor.
* Klippa korneller och ev. beskära träd.
* Läsa av elmätare.