**Vårstädning**

* Inspektera takpappen, rensa hängrännor och kolla av fläktar vid garagelängor.
* Inspektera takpappen, rensa hängrännor och kolla av fläktar på bostadshusen.
* Plocka fram bänkar, soptunnor och grävskopa till lekparken.
* Olja in bänkar, bord, sandlåda och markavdelare.
* Se över lekplatsen/ allmänna ytor och ev. genomföra reparationer.
* Se över väggplattor på garagen och ev. genomföra reparationer.
* Testköra garage- och gårdsbelysning och vid behov, byta lampor