Hej isbyggare!

Klä dig varmt, för kylan har återvänt till ishallen, gärna handskar på!

**Instruktion**:

1. Gå in till ismaskinsrummet.

2. Öppna den stora porten från ismaskinen in i hallen. Fjärrkontroll finns på ismaskinen!

3. Dra ut vattenslangarna hela vägen för att kunna påbörja bevattning längst bort under klockan.

4. Slå på vattnet inne i ismaskinsrummet.

5. Vattna nu ett jämnt lager (det ska ej bli pölar) vatten och förflytta dig eftersom. Spola inte mot gruset, låt vattnet regna ner. Viktigt att spola ända ut till sargkanten för att denna ska frysa fast.

6. Jobba er över hela planen och tillbaka in i ismaskinsrummet. Det tar ca 1,5-2 timmar att spola hela planen.

**7. Stäng av vattnet i kranen!!!**

8. Dra in slangarna på golvet i ismaskinsrummet.

9. Stäng porten med fjärrkontrollen.

10. Stäng dörren till ismaskinsrummet.

Vid frågor ring Mats 076-111 44 69